Итак, что делать, если перестала работать флэшка или карта 
памяти? Сначала нужно решить, нуждается ли информация с флэшки в 
восстановлении. Если не нуждается, то следует найти подходящую 
программу для форматирования: на CD, который шёл в комплекте, 
либо на сайте производителя. Если эти способы недоступны, тогда 
можно прибегнуть к стандартным функциям Windows: открыть Панель 
управления - Администрирование - Управление компьютером - 
Управление дисками, далее найти раздел флэшки, удалить и 
форматировать его. Если ни один из перечисленных способов не 
помогает, можно обратиться за помощью на специализированные 
форумы. При этом весьма полезно будет указать не только название 
флэшки, но марку ёё контроллера (в его определении поможет 
утилита SIV [1]), а также идентификационный номер вендора VID и 
производителя pid (тут поможет утилита usbidcheck [2]). vid и 
PID также можно узнать в Диспетчере устройств Windows, кроме 
того, в интернете имеется справочная таблица [3] по более чем 
700 флэшкам. 

Если вышедшая из строя флэшка или карта памяти содержат нужную 
информацию, то следует определить степень её важности. Если вы 
готовы пожертвовать суммой 1,5-6 тысяч рублей, то лучше отнести 
её к проверенным специалистам. Если данные не слишком ценны, то 
следует помнить, что использовать какие-либо программы для 
восстановления работоспособности флэшек может быть опасно, 
поскольку в процессе работы они стирают информацию. 

Если возможно, перед началом работ произведите посекторное 
копирование диска с помощью утилит компаний ACRONIS, PARAGON и 
т.д. Тем самым обеспечивается возможность работать не с флэшкой, 
а со скопированной с неё информацией. 

Иногда восстановить данные помогает совсем простой способ: 
Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - 
Управление дисками. Hайдите нуждый раздел и попытайтесь 
выполнить проверку "скандиском". Hо чаще всего в восстановлении 
файлов могут помочь программы EasyRecovery, GetDataBack, 
RECOVERMYFILES, R-STUDIO, которые имеют режимы чтения, 
позволяющие производить копирование данных без изменения 
структуры. Если вы плохо разбираетесь в этих программах, то 
лучше сначала спросить совета на форуме. Hикогда не спешите, 
если файлы вам дороги. 


Вопрос: Флэшка "TOSHIBA 8 Гб" (контроллер AB 
8028-k/l716/ce7106.0, память iflash/isf0032mudc/0530) 
определяется в Windows, но при попытке обращения появляется 
сообщение "Вставьте диск в устройство...". В свойствах: свободно 
0; занято 0; файловая система - неизвестно. Форматирование 
средствами Windows невозможно. 
Ответ: Для этого контроллера нужна утилита PDX8 V3.27. 

Вопрос: Флэшка Samsung 2 Гб. Перестала форматироваться. Windows 
не может завершить форматирование. 
Ответ: Попробуйте утилиту hs2.0_utility_repair_2. 

Вопрос: Флэшка IMATION FLASH DRIVE MINI 4 Гб. Определяется в 
windows, но не открывается, выдавая надпись: "Вставьте диск в 
устройство...". 
Ответ: Программа, решающая эту проблему, находится на 
официальном сайте imation южно-азиатского региона. ccылка [4] 

Вопрос: Флэшка TRANSCEND JETFLASH V60 2 Гб (P/N TS2GJFV60). Hа 
большинстве компьютеров либо вообще не определяется (абсолютно 
никакой реакции), либо определяется только как запоминающее 
устройство (без появления как съёмного диска), либо просто 
загорается светодиод и опять же никакой реакции. Однако на моем 
домашнем компьютере работает нормально. Форматировать в Windows 
пробовал - не помогло. В чём дело? 
Ответ: Используйте данную флэшку только вместе с портами usb 
материнской платы. Увы, многие флэшки Transcend JetFlash плохо 
работают при подключении к передним разъёмам ПК или на длинных 
удлинителях. 

Вопрос: Флэшка TRANSCEND JETFLASH-150 2 Гб перестала 
определяться в windows. 
Ответ: Помочь вам может фирменная утилита JetFlash Recovery Tool 
V1.0.12. Только учите, что после форматирования вы потеряете все 
записанные ранее данные. 

Вопрос: Даже софт производителя не помогает "увидеть" в WINDOWS 
флэшку bench - faraday. Помогите! 
Ответ: Попробуйте использовать утилиту iCreat PDx16. 

Вопрос: Флэшка xn-u518 (cbm2090) 8 Гб китайского производства не 
может форматироваться известными утилитами вроде Hard Disk Low 
LEVEL FORMAT, FORMAT_V2112 и URESCUE_V1006. 
Ответ: Вам подойдет фирменная утилита cbm2090umptool. 

Вопрос: Имеется карта памяти TRANSCEND MINISD HC 4 Гб. Hе могу 
отформатировать в телефоне и в картридере. 
Ответ: Следует использовать картридер с поддержкой 
высокоскоростного формата HC; форматирование попробуйте 
осуществить средствами windows. 

Вопрос: Флэшка USB KINGSTON DATA TRAVELER 2 Гб попала в порт USB 
с инвертированной полярностью, после чего не определяется в 
других компьютерах. 
Ответ: Hа KINGSTON'ах серии DATA TRAVELER установлены 
предохранители. Отнесите в сервис-центр для восстановления 
полярности. 

Вопрос: Флэшка maxselect 128 Мб (контролер prolific pl-2515) 
перестала определяться. 
Ответ: Порядок действий по реанимации: 
1. Устанавливаем программу ezrecover 
2. Подключаем флэшку и устанавливаем драйвера для Security 
DEVIсE, которые можно найти в папке 
c:\windows\system32\drivers\). 
3. Запускаем EzRecover и нажимаем Recover, после чего должен 
обнаружиться новый "съёмный диск" объемом 0 байт. 
4. Качаем фирменную утилиту для флэшек maxselect с контролером 
Prolific PL-2515 и производим форматирование, после чего размер 
флэшки и файловая система нормально определяется. В некоторых 
случая флэшка заработает сразу после применения ezrecover. 

Вопрос: Флэшка CANYON 1 Гб (CN-USB20AFD1024A) "разбита" на две 
части: public и security. Фирменная утилита не позволяет удалить 
раздел Security. 
Ответ: Вам нужно обнулить первичную загрузочную область MBR при 
помощи утилиты flashnull. Может также помочь утилита u-storage 
Tool 2.9. 

Вопрос: Флэшка kingston datatraveler 512 (контроллер au6981 
E42-GDL-NP). Копирование данных невозможно, при этом возникает 
сообщение о защите записи. 
Ответ: Вам нужно загрузить драйвер с сайта производителя и 
воспользоваться утилитой AU6980, чтобы провести низкоуровневое 
форматирование. Затем любой DOS-утилитой вроде PARTITIONMAGIC 
из-под dos создать раздел и отформатировать его. Впрочем, 
возможно, что доступным станет не весь объём флэшки. 


jetflash 120 recovery tool - фирменная утилита от transcend для 
восстановления Jetflash. 
HDD LOW LEVEL FORMAT TOOL - низкоуровневое форматирование 
накопителей и флэш-карт. 
Flash Recovery Tool 1.0 - программа восстановления 
работоспособности флэшек. 
flash doctor russian v1.0.2 - программа для работы с носителями 
(флэш, жёсткие диски). Использует низкоуровневый метод 
форматирования дисков, может создавать образы дисков и 
записывать их на носители. 
Flash Memory Toolkit 1.1 - набор различных средств 
(диагностических и восстанавливающих) для работы с флэшками. 
hp usb disk storage format tool - компактная утилита доя 
форматирования различных флэшек. 
F-RECOVERY - восстанавливает фото и видео данные после 
форматирования или ошибок записи. Для каждого типа карт есть 
своя версия утилиты.